**一：性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
|  机器型号 | 1325高速振动巡边切割一体机 |
| 加工尺寸 | 1300mm×2500mm |
| Z轴行程 | 200mm |
| 外形尺寸 | 2050×3150mm |
| 最高行进速度 | >38m/min |
| 材料固定 | 真空吸附 |
| 加工精度 | 0.005mm |
| 定位精度 | 0.001mm |
| 重复定位精度 | 0.001mm |
| 工作速度 | 38m/min |
| 接口界面 | USB |
| 雕刻指令 | G代码 |
| 工作电压 | 220V或380V |
| 主轴功率 | 2.2KW/3.0KW |
| 主轴转速 | 0-40000rpm/min |

**二：设备配置明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品部品** | **型号名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 床身：大方管床身 | 济南 | 1 | 台 |
| 3 | 主轴： | SU LONG  | 1 | 台 |
| 4 | 台面 | 真空吸附 | 1 | 台 |
| 5 | 变频器 | 贝士德 | 1 | 台 |
| 6 | 驱动系统 | 严控伺服 | 4 | 套 |
| 7 | 机器操作系统： | 兴多维/乐宇 | 1 | 套 |
| 8 | 振动刀寻边系统 | 兴多维/乐宇 | 1 | 套 |
| 9 | Z轴传动：高精度滚珠丝杠 | 台湾TBR高精度丝杠 | 2 | 轴 |
| 10 | 电机： | 严控S3伺服 | 4 | 套 |
| 11 | 轨道：高精度三轴直线方轨 | 台湾上银方轨 | 3 | 轴 |
| 12 | X/Y轴传动：齿条传动 | 无锡新月/ | 2 | 轴 |
| 13 | 排线：进口德国缆普线和啄木鸟 | 德国 | 1 | 套 |
| 14 | 软件：文泰或者Type3或精雕软件 | 知名 | 1 | 套 |
| 15 | 配电柜 | 河北青县 | 1 | 台 |
| 16 | 水泵  | 国产 | 1 | 台 |
| 17 | 刀具 | 国产 | 1 | 套 |
| 18 | 夹具 | 济南 | 1 | 套 |
| 19 | 扳手 | 济南 | 1 | 套 |
| 20 | 数据线、电源线 | 上海 | 2 | 根 |
| 21 | 真空泵 | 风泵/水冷泵 | 1 | 台 |
| **价格** |  |