zh-CN

# 状态介绍

对于不同状态的网口相机，设备列表的相机图标有所差别。

网口相机的状态说明请见下表。

表 1 网口相机状态介绍
图标 | 状态 | 含义
--- | --- | ---
| 可用 | 相机处于可连接状态，双击相机可以正常连接和使用。
| 已连接 | 客户端已经连接该相机并可以进行相关操作。
| 采图 | 客户端已经连接该相机并开始采集图像。
| 占用 | 该相机当前被其他软件或进程连接，不能通过当前的客户端再次连接。需要先通过其他软件或进程断开连接才能通过当前客户端连接。
| 不可达 | 该相机在此局域网内不可达，需要修改IP地址到同一网段才能正常连接和使用相机。
| 可用（组播状态） | 局域网内其他PC的客户端以控制和接收模式或者控制模式连接该相机，当前客户端可以以接收模式连接该相机，读取相机的参数以及图像数据。
| 已连接（组播状态） | 当前客户端以接收模式连接该相机，对相机的参数以及图像数据进行读取。