zh-CN

# 日志配置

相机日志和采集卡日志可通过右上角的更多对日志查看以及日志服务进行设置。

## 相机日志

日志来源选择相机时，点击日志查看工具右上角的更多，可对相机的SDK日志的查看以及服务进行设置，如下图所示。

图 1 相机日志配置

日志查看设置
  显示以下DLL产生的日志
    可勾选或添加需要显示日志的DLL。
    说明：

    - MvCameraControl.dll、MVGigEVisionSDK.dll、MvUsb3vTL.dll以及MvCamLVision.dll的动态库日志是否显示可直接勾选，其他DLL需手动填写DLL文件名称后点击添加。

    - MvCameraControl对客户端操作均有作用；MVGigEVisionSDK只对客户端使用GigE接口相机有作用；MvUsb3vTL只对客户端使用USB接口相机有作用；MvCamLVision只对客户端使用CameraLink接口相机有作用。

  最大日志显示数
    可设置SDK日志显示的数量，默认值为1000，范围为1~100000。
  更新间隔
    可设置SDK日志的更新间隔时长，单位为ms，默认更新周期为1000 ms。更新间隔的最小值为存储文件大小处设置参数的100倍，最大值为1000000 ms。

日志服务设置
  存储文件大小（MB）
    可设置单个文件的大小，单位为MB。默认文件大小为10 MB，范围为1~1000 MB。
  存储类型
    可勾选需要显示的SDK日志类型。

## 采集卡日志

日志来源选择采集卡时，点击日志查看工具右上角的更多，可对采集卡的SDK日志查看进行设置，如下图所示。

最大日志显示数
  可设置采集卡日志显示的数量，默认值为1000，范围为1~100000。

更新间隔（ms）
  可设置采集卡日志的更新间隔时长，单位为ms，默认更新周期为1000 ms。更新间隔的最小值为存储文件大小处设置参数的100倍，最大值为1000000 ms。

图 2 采集卡日志配置