zh-CN

# 其他属性

其他属性可以设置相机的水平和垂直的合并选择器、下采样、事件选择器、事件通知等功能。

说明：

不同型号相机支持的其他属性不同，请以实际显示为准。

合并选择器

  合并选择器可将多个相邻像素合并为一个像素，降低分辨率的同时提高图像亮度。

  水平合并参数对应图像的横坐标，垂直合并参数对应图像的纵坐标。在水平合并参数和垂直合并参数下设置需要合并的像素数。此时图像像素根据设置的横纵坐标合并。

  说明：

  不同型号相机支持的合并选择器有所差别，具体请以相机的实际功能为准。

下采样

  下采样功能通过在多个相邻像素中选择一个像素，从而降低输出分辨率。

  水平下采样参数对应图像的横坐标，垂直下采样参数对应图像的纵坐标。在水平下采样参数和垂直下采样参数下设置需要缩减的像素数。此时图像像素根据设置的横纵坐标缩减。

  说明：

  不同型号相机支持的下采样有所差别，具体请以相机的实际功能为准。

事件选择器

  事件选择器可对连接状态的相机事件信息进行记录和查看。事件选择器选择需要查看的事件，事件通知下选择“通知开”，具体操作请见事件监视章节。

  说明：

  仅网口相机和U3V相机支持该功能。