zh-CN

# 测温配置

客户端预览红外相机图像时可进行测温区域的配置操作。

1. 设备列表选中红外测温相机并连接。
2. 开启相机预览，关于预览操作具体请见开启单画面预览章节和开启多画面预览章节。
3. 点击图像预览窗口上方的，打开测温区域设置界面，如下图所示。
   说明：

   打开测温区域设置界面后，自动加载相机当前测温相关参数。

   图 1 测温区域设置
4. 在测温区域配置界面左上角，单击选择需要绘制的区域类型，如下表所示。可绘制点、多边形、线和圆。

   表 1 测温区域类型
   区域图标 | 区域类型 | 最多支持添加
   --- | --- | ---
   | 点 | 10个
   | 多边形 | 10个
   | 线 | 1个
   | 圆 | 1个

   区域列表下方新增一种区域类型，默认名称为：区域编号.区域类型，区域编号按序递增，如下图所示。
   图 2 区域列表
5. 选中需要绘制的区域，单击右侧的。
6. 在图像预览区域中单击绘制测温区域，双击结束绘制。
7. 在左侧区域列表中选中某个区域，勾选需要显示的测温区域温度信息，点区域仅支持显示平均值，多边形、线和圆区域支持显示最大值、最小值和平均值。
8. 点击左下角的设置参数，即可显示绘制的测温区域和勾选的温度信息，如下图所示。
   图 3 设置参数
9. 可选操作： 选中需要删除的区域类型，单击右侧的删除即可。
10. 可选操作： 点击区域列表右侧的显示全部，在图像预览界面上即可显示绘制的所有测温区域和温度信息。
    说明：

    进入测温区域设置界面时，图像预览区域显示绘制的所有测温区域和温度信息。但在区域列表选中任一测温区域时，图像预览区域仅显示当前测温区域和温度信息。