zh-CN

# 基本属性

基本属性可以设置相机的常见参数，主要有帧率、曝光、增益等。

说明：

不同型号相机加载的基本参数有所差别，具体请以实际参数为准。

- 相机出图效率：相关参数有使能采集帧率控制、采集帧率、理论帧率。

  帧率表示相机每秒采集的图像数。帧率越高，每张图像的采集耗时越短。

  - 使能采集帧率控制：开启该参数可以采集帧率的数值大小设置相机的实时帧率。

    说明：

    若采集帧率数值高于理论帧率数值，则无效，相机仍以理论帧率数值进行图像采集。

  - 采集帧率：需要设置相机帧率时，可通过该参数设置具体的帧率数值。

  - 理论帧率：显示相机当前的实际采集帧率大小。

- 曝光：曝光可调整相机采图的曝光时间。

  相关参数有自动曝光和曝光时间。

  - 自动曝光：分为“关闭”、“一次”和“连续”三种模式。选择“关闭”时，可自行设置曝光时间的数值；选择“一次”时，相机根据设置的亮度自动调整曝光时间数值一次后自动切换为“关闭”模式；选择“连续”时，相机根据设置的亮度连续自动调整曝光时间数值。

  - 曝光时间：自动曝光为“关闭”时，可设置数值大小；自动曝光为“一次”和“连续”时，只能读取数值大小。

- 增益：增益通过放大模拟信号调整图像的亮度。增益数值越高时，图像亮度也越高，同时图像噪声也会增加，对图像质量有所影响。请结合实际需求进行设置。

  相关参数有自动增益和增益。

  - 自动增益：分为“关闭”、“一次”和“连续”三种模式。选择“关闭”时，可自行设置增益的数值；选择“一次”时，相机根据设置的亮度自动调增益数值一次后自动切换为“关闭”模式；选择“连续”时，相机根据设置的亮度连续自动调整增益数值。

  - 增益：自动增益为“关闭”时，可设置数值大小；自动增益为“一次”和“连续”时，只能读取数值大小。

说明：

此处仅对相机参数和使用做简要介绍，若需要了解更多信息，请查看相机对应的用户手册。