zh-CN

# 设置AOI区域

AOI功能可使得相机根据被选中的AOI区域调整整个画面的亮度或者白平衡。

客户端已连接相机，且相机的曝光或白平衡为连续模式。

1. 进入属性设置区域的高级属性Tab页。
2. 找到AOI参数并展开。
3. 自动功能AOI选择器参数根据需求下拉选择。
   说明：

   - 黑白相机只有感兴趣区域1，彩色相机有感兴趣区域1和感兴趣区域2。

   - 感兴趣区域1用于调整图像的亮度，感兴趣区域2用于调整图像的白平衡。

4. 有三种方式可绘制AOI区域。
   - 通过绘制AOI的重绘进行ROI区域的绘制。
     说明：

     点击重绘后，AOI区域需要通过鼠标在预览窗口自行绘制。

   - 通过绘制AOI的编辑进行ROI区域的绘制。
     说明：

     点击编辑后，默认AOI区域为整副图像，需要通过鼠标在预览窗口调整四条边的位置。

   - 通过自动功能AOI水平偏移、自动功能AOI垂直偏移、自动功能AOI宽度和自动功能AOI高度参数进行设置。
     说明：

     - 不同型号相机的参数步进值有所不同，具体请以实际为准。当设置的数值不符合步进要求时，客户端自动调整为符合要求且离目标值最接近的数值。

     - 在使用前两种方法时，以上四个参数的数值会根据绘制的AOI区域实时变化。

     - 该方法操作后实时生效，无需进行第3步和第4步操作。

   说明：

   以上三种方法，前两种需要在相机开启预览后方可使用，最后一种方法只能在不采集图像的情况下使用。

5. 可选操作： 若需要将AOI区域居中，可通过实现。
6. 点击即可完成AOI区域绘制。
7. 可选操作： 点击恢复至最大AOI的执行可将AOI区域设置为相机的整副图像。
8. 启用自动功能AOI使用强度或自动功能AOI使用白平衡。
   说明：

   自动功能AOI使用强度对应感兴趣区域1，自动功能AOI使用白平衡对应感兴趣区域2。