zh-CN

# 修订记录

表 1 软件版本更新说明
版本信息 | 文档编号 | 日期 | 更新记录
--- | --- | --- | ---
V4.0.0 | UD31022B | 2022/12/2 | 通用设置中新增测温配置和Bayer插值方式设置，具体介绍请见通用设置章节。 更新事件控制选择方式，具体介绍请见事件监视章节。 新增虚拟相机连接状态修改操作，具体介绍请见添加虚拟相机章节。 新增导入导出坏点信息文件功能，具体介绍请见坏点校正章节。 IO输入触发源新增编码器控制模块、变频器和CC1/2/3/4，具体介绍请见IO输入章节。 原IO输入中的编码器和变频器相关参数设置位置移动，具体介绍请见编码器控制章节和变频器控制章节。 右侧属性设置区域新增温度窗口显示功能，具体介绍请见温度窗口章节。 新增红外测温相机测温配置和相关参数设置功能，具体介绍请见测温配置章节和相关参数设置章节。 新增采集卡和采集卡下相机批量固件升级功能，具体介绍请见固件升级章节。 网卡配置工具新增网卡IP设置、连接速度和双工模式设置功能，具体介绍请见网卡配置章节。 新增自定义采集卡端口工具，具体介绍请见采集卡映射端口自定义章节。 新增采集卡日志查看与配置功能，具体介绍请见查看日志章节和日志配置章节。
V3.4.2 | UD28547B | 2022/05/23 | 新增通过虚拟设备方式打开采集卡、导出采集卡属性XML文件、采集卡状态显示、GenTL下单一相机固件升级等功能，具体介绍请见GenTL管理章节。 新增导入/导出单个采集卡属性功能，修改章节名称，具体介绍请见导入/导出单个设备属性章节。 新增仅支持导入/导出多个相机属性说明，修改章节名称，具体介绍请见导入/导出多个设备属性章节。 新增采集卡批量固件升级功能，具体介绍请见固件升级章节。 新增错误码对照表，具体介绍请见错误码对照表章节。
V3.4.1 | UD27228B | 2022/02/24 | 新增基于GenTL枚举采集卡、升级采集卡、采集卡属性设置等功能，具体介绍请见#GUID-4DC0D24E-1CFF-4922-B956-AF35AAD320AF章节。 新增网口相机和U3V相机支持添加虚拟相机功能，具体介绍请见添加虚拟相机章节。 实际帧速率参数名称调整为理论帧率，具体介绍请见基本属性章节。 平衡比选择器和平衡比参数名称调整为白平衡分量选项和白平衡分量，具体介绍请见白平衡设置（YUV&RGB&BGR）章节。 相机属性界面参数名称修改。
V3.4.0 | UD26552B | 2021/12/10 | 新增枚举网口设备的回复包类型功能，具体介绍请见通用设置章节。 新增严重丢包提示功能，具体介绍请见网络设置章节。 原图像处理功能名称改为高级属性，修改属性树图片，具体介绍请见属性树章节。 基本属性包含内容调整，具体介绍请见基本属性章节。 原基本属性内的伽马、色调、饱和度、锐度等功能位置移动，具体介绍请见ISP章节。 新增网口相机支持的GEV暂停接收帧、CoaXPress相机支持的链路配置和Camera Link相机支持的通道矫正模式功能，具体介绍请见传输层控制章节。 新增预分频器、后分频器、编码器选择器等功能，原采集控制章节名称修改，具体介绍请见IO输入章节。 原数字IO控制章节名称修改，具体介绍请见IO输出章节。 调整章节位置，报警输入/输出改为线路输入/输出，具体介绍请见水印信息章节。 新增合并选择器、下采样、事件选择器等功能，具体介绍请见其他属性章节。 新增多画面支持设置十字辅助线功能，具体介绍请见设置十字辅助线章节。 新增导出全部设备信息功能，具体介绍请见工具应用章节。 新增支持对CoaXPress相机进行固件升级功能，具体介绍请见固件升级章节。
V 3.3.0 | UD21500B | 2020/9/27 | 通用设置新增编码方式设置和cti默认路径设置，具体介绍请见通用设置章节。 新增导出全部设备信息工具，具体介绍请见工具章节。 网口相机新增GVSP配置功能，具体介绍请见其他功能（网口相机）章节。 GenTL管理新增设置加载cti文件的默认路径说明，具体介绍请见#GUID-4DC0D24E-1CFF-4922-B956-AF35AAD320AF章节。 数字IO控制新增线路防抖时间参数，具体介绍请见IO输出章节。 新增设置CCM矩阵参数功能，具体介绍请见设置CCM矩阵参数章节。 设置查找表新增支持动态生成LUT曲线，具体介绍请见设置查找表章节。 用户集控制的交互有所调整，具体介绍请见用户集控制章节。 图像预览窗口新增画面拖拽、锐度指示器和RGB导出功能，具体介绍请见更多功能章节。
V3.2.1 | UD19167B | 2020/4/10 | 修复缺陷。
V3.2.0 | UD17802B | 2019/12/20 | 调整文档整体框架和展现形式。 设置中的录像/抓图部分新增支持的格式，具体介绍请见录像与抓图设置章节。 网络部分新增严重丢包提示功能，具体介绍请见网络设置章节。 快捷键部分新增优先响应功能，具体介绍请见快捷键设置章节。 帮助中新增Development文件夹进入功能，具体介绍请见帮助章节。 网口相机新增置顶、GVCP配置功能，具体介绍请见其他功能（网口相机）章节。 U3V相机新增置顶和U3V传输配置功能，具体介绍请见其他功能（U3V相机）章节。 新增GenTL功能，具体介绍请见GenTL管理章节。 事件监视功能新增对U3V相机的支持。 属性树参数汉化处理。 Bayer格式手动白平衡情况下增加白平衡设置工具，具体介绍请见白平衡配置（Bayer）章节。 感兴趣区域的ROI绘制方式有所调整，具体介绍请见设置感兴趣区域章节。 AOI绘制方式有所调整，具体介绍请见设置AOI区域章节。 导入单个相机属性时新增属性差异查看功能，具体介绍请见导入/导出单个相机属性章节。 新增本地图像预览功能，具体介绍请见本地图像预览章节。 对十字辅助线功能进行调整，具体介绍请见设置十字辅助线章节。 新增网格功能，具体介绍请见设置网格章节。 新增直方图功能，具体介绍请见查看直方图章节。 IP配置工具可设置显示项，具体介绍请见IP配置工具章节。 固件升级工具可设置显示项，具体介绍请见固件升级章节。 带宽管理工具新增连接相机功能、可设置显示项，具体介绍请见带宽管理章节。 调整GigE Vision动作命令的定时发送和接收信息功能，存在互斥关系，具体介绍请见GigE Vision动作命令章节。 水印信息工具可设置显示项，具体介绍请见查看水印信息章节。 网卡配置工具新增批量设置功能，具体介绍请见网卡配置章节。 日志查看工具新增刷新功能，日志信息增加进程名称和进程ID，可设置显示项，具体介绍请见查看日志章节。
V3.1.0 | UD12367B | 2018/11/02 | 软件安装时增加是否开启内置调试功能的选项。 新增CameraLink接口，可连接CameraLink相机，读取并设置参数。 常用功能增加快捷键的设置。 新增带宽管理器，可对网口和USB口相机的带宽进行设置。 新增GigE Vision动作命令，可实现网口相机的同步触发。 新增诊断工具，可检测运行客户端PC的环境。 日志查看工具中增加日志服务相关参数的设置。 新增GDI渲染引擎模式下对图像旋转功能的支持。 常用属性中调整传输层控制功能的位置。
V3.0.0 | UD10844B | 2018/7/11 | 重新设计客户端的交互以及视觉。 软件安装包增加升级、修改、修复、版本回退功能。 新增日志查看工具。 新增自定义画面布局功能。 对全屏功能重新定义。 原左侧状态栏移动到控制工具条，并通过独立窗口显示。 原右侧水印移动到控制工具条，并通过独立窗口显示。 原左侧日志信息移动到控制工具条，并通过独立窗口显示。 将接口以及设备信息放到左下方显示。 导入导出以及文件存取功能移动到右侧属性区域。 新增保存属性的功能。 原左侧属性树移动到右侧属性区域。 原相机中的基本属性拆分为常用属性、触发、图像处理三部分，并移动到右侧属性区域。
V2.4.0 | UD09180B | 2018/2/9 | 新增相机打开、保存、另存为功能。 新增文件存取功能。 新增事件监视功能。 IP配置工具增加批量配置IP功能。 固件升级工具增加批量升级固件功能。 新增批量导入/导出工具。 新增网口相机组播功能。 相机基本属性由原来的设置子菜单移至相机子菜单。
V2.3.1 | UD08246B | 2017/11/25 | 状态栏新增带宽、错误数以及丢包数的实时显示。
V2.3.0 | UD07015B | 2017/09/05 | 支持多相机预览。 支持单画面、四画面、九画面三种画面布局。 支持多相机全屏下切换。 支持多相机预览状态信息查看。 新增全屏模式下的控件工具栏，方便操作。 新增设备列表相机的实时状态显示。 新增重发包设置功能。 新增十字辅助线配置功能。 新增本地PC系统信息获取功能。