zh-CN

# 固件升级

固件升级工具支持对网口相机、USB相机、Camera Link相机、CoaXPress相机、采集卡进行固件升级。

确认需要固件升级的相机或采集卡处于可用状态。

1. 通过菜单栏的工具 > 固件升级工具，进入固件升级工具，如下图所示。
   图 1 固件升级工具
2. 在上图左侧，显示当前PC上接口的信息，不同接口设备可进行不同操作。

   - GigE和USB接口：

     - 选中GigE或USB，右侧显示GigE或USB下能搜索到的设备。

     - 选中GigE或USB下的某个接口，右侧只显示该接口下能搜索到的相机。

     - 工具可自动刷新枚举GigE和USB下的相机，也可通过GigE和USB右侧的手动刷新枚举。

   - Camera Link接口：

     - 选中Camera Link，右侧显示Camera Link下能搜索到的设备。

     - 选中Camera Link下的某个接口，右侧只显示该接口下能搜索到的相机。

     - 工具默认不自动刷新枚举Camera Link下的相机，需通过Camera Link右侧的手动刷新枚举。

   - GenTL接口：

     - 通过GenTL右侧的，右键单击选择选择cti文件，选择cti文件并打开，可枚举该cti文件下的所有采集卡和采集卡下的相机。

     - 打开某个cti文件后，选中GenTL，右侧显示该cti文件下的所有采集卡。

     - 打开某个cti文件后，选中GenTL下的某个采集卡，右侧只显示该采集卡下能搜索到的相机。

     - 打开某个cti文件后，选中GenTL下的Camera，右侧显示全部采集卡下能搜索到的相机。

     - 工具默认不自动刷新枚举GenTL下的采集卡和相机，需通过GenTL右侧的手动刷新枚举。

3. 工具右侧勾选需要固件升级的相机或采集卡。
   说明：

   工具右侧显示客户端各接口下搜索到的设备以及相关信息。显示的设备信息可通过工具右上角的进行设置。

4. 单击选择固件升级包（dav文件）。
   说明：

   工具可批量升级多个相机或采集卡的固件，最多可同时勾选20个相机或采集卡。

   - 若使用的升级包是针对某个型号的，则进行批量升级时，只能升级同型号设备。对于其他型号的设备，若进行升级操作，升级状态栏错提示“加载升级文件失败：0x80000400”。

   - 若使用的升级包是针对多个型号的，则进行批量升级时，可以对升级包中包含的多个型号的相机都进行升级操作。对于不包含在升级包中的其他型号的相机，若进行升级操作，升级状态栏错提示“加载升级文件失败：0x80000400”。

5. 单击升级按钮。
   说明：

   - 升级固件过程中，请勿断开相机与PC的连接，并保证相机处于工作状态。

   - 设备升级成功后将自动重启。

   - 采集卡升级完成后需要重启系统后生效。

   此时工具左上角会显示当前升级中、完成和失败的情况，如下图所示。可通过工具右上角的返回按钮返回工具的初始界面。工具右侧选中的相机也会显示具体的升级状态。

   图 2 多相机固件升级