zh-CN

# 事件监视

事件监视功能可对网口相机和U3V相机的事件信息进行记录并查看。

相机为可用状态的网口相机或U3V相机，且相机支持事件控制功能。

说明：

采集卡下的网口相机和U3V相机不支持事件监视功能。

1. 在设备列表选择需要查看事件的相机。
2. 双击连接相机。
3. 在客户端主界面的右侧找到高级属性中的事件控制信息属性。
4. 勾选需要查看的事件，如下图所示。
   图 1 事件控制信息
5. 右键单击选择事件监视进入事件监视界面，如下图所示。
   图 2 进入事件监视
6. 可选操作： 可设置相机事件信息的自动存储。在事件监视窗口左下角的存储路径处设置事件txt文件存储的路径和文件名后，开启右下角的自动存储即可。
   图 3 事件监视
   说明：

   事件监视窗口最多显示10000条事件信息。若需查看全部信息，请设置自动存储功能，打开txt文件进行查看。

7. 开启消息通道事件。
8. 相机开始采集图像。
   此时事件监视窗口显示具体时间的时间戳和内容等信息。
9. 可选操作： 可通过右上角的清空日志清空当前窗口显示的事件信息。