zh-CN

# 通用设置

通用部分可根据用户需要切换用户等级，设置设备列表是否自动更新、字符串编码方式、Bayer插值方式、cti文件默认路径和测温配置。

图 1 通用设置1
图 2 通用设置2

## 用户等级

分为初级、专家、大师三种。选择不同的用户等级，相机属性树栏开放的可以读写的参数有所差别。其中初级为最低用户级别，只能查看部分相机参数；而大师为最高用户级别，可以查看所有的相机参数。

## 应用选项

设备列表自动更新

  启用设备列表自动更新，则每隔固定的时间，设备列表将对GigE和USB接口的在线设备执行自动刷新并显示的操作；若不勾选，则需要手动刷新才能使GigE和USB接口的在线设备进行刷新并显示。

  说明：

  - 自动刷新功能只针对GigE和USB接口的相机，对于Camera Link接口相机不生效。

  - Camera Link相机刷新较耗时，请通过设备列表中Camera Link接口右侧的进行手动刷新。

枚举设备命令的回复包类型

  枚举网口设备时，可对设备数据包的回复类型进行配置。

  单播

    枚举的设备仅给当前使用的主机回复数据包。

  广播

    设备给与主机所在同一网段的所有主机回复数据包。

字符编码方式

  可以对客户端的字符串编码方式进行设置，可选本地编码方式和UTF-8。

  本地编码方式

    支持中文字符。

  UTF-8

    支持中英文字符互译。

Bayer插值方式

  可设置将Bayer格式转换成RGB格式的插值方式，可选快速、均衡和最优。

## cti默认路径

可以设置使用GenTL标准搜索相机时加载的cti文件的默认路径。启用开启默认路径后，客户端将自动加载默认路径下的cti文件。

说明：

使用GenTL标准连接相机的具体操作方法请见GenTL管理章节。

## 测温配置

正常区域颜色

  可对测温区域正常状态下的颜色进行设置。

报警区域颜色1/2

  可对测温区域报警状态下的颜色1/2进行设置。

  说明：

  当测温区域告警超过200s还未解除时，交替闪烁显示已设置的报警区域颜色1和报警区域颜色2。

输出日志使能

  开启后可输出测温相关信息。

说明：
测温区域的颜色显示需满足如下几点：

- 已绘制测温区域，绘制方式请见测温配置章节。

- 设置区域内报警规则，设置方式请见相关参数设置章节。

- 图像叠加显示模式选择客户端叠加，设置方式请见相关参数设置章节。