zh-CN

# GigE Vision动作命令

GigE Vision动作命令可实现同一局域网内，多个网口相机同时触发拍照的功能，可确保图像的同步性。

- 客户端已连接需要设置该功能的网口相机。

- 相机均开启触发模式且触发源选择动作1。

说明：

相机是否支持动作命令控制功能，与相机型号以及固件程序有关，具体请咨询技术支持。

1. 通过菜单栏选择工具 > GigE Vision动作命令，进入设置界面，如下图所示。
   图 1 GigE Vision动作命令
2. 选择网卡。在GigE Vision 动作命令界面中，勾选需要的网卡，默认全部勾选。
   说明：

   该功能仅对统一局域网内的相机生效，不能跨局域网使用，建议选择其中一个网卡。

3. 设置客户端的设备密钥、组密钥和组掩码参数，该参数在客户端以16进制显示，与相机参数的对应关系请见下表。
   说明：

   表 1 参数设置
   MVS客户端参数名称 | 对应的相机参数名称
   --- | ---
   设备密钥 | 动作命令控制属性下的动作设备密钥参数
   组密钥 | 动作命令控制属性下的动作组密钥参数
   组掩码 | 与动作命令控制属性下的动作组掩码参数按位进行“与”运算，运算结果非零有效

4. 设置是否启用预定时间功能，客户端默认不启用。若启用，则需要选择其中一台相机为主相机并设置延迟时间；若不启用，则跳过此步骤。

   - 主相机：通过主相机右侧的进入选择相机的窗口。被选中的相机作为GigE Vision动作命令中的主相机，同一局域网内的其他相机作为从相机。主相机会与从相机做时间校准，保证触发时各相机采集的图像是同一时刻的。

   - 延迟时间：单击开始发送按钮后，根据设置的延迟时间推迟发送命令的时间，默认为20 ns。

5. 可选操作： 设置是否启用定时发送功能或回复信息功能。客户端默认不启用。若启用，则需要设置定时发送时间，默认为1000 ms，可配置范围为1 ~ 3600000 ms。

   - 定时发送功能需要设置定时发送时间，默认为1000 ms，可配置范围为1 ~ 3600000 ms。

   - 启用回复信息功能时，将在下方显示相机回复的信息。

   说明：

   定时发送和回复信息功能互斥，仅支持二选一使用。

6. 参数设置完成后，单击开始发送按钮即可。