zh-CN

# 属性树

属性树显示读取到的相机具体属性。

在不连接相机的状态下，属性区为空白；在连接相机的状态下，属性树处可查看当前设备的属性，如下图所示。

图 1 相机属性树

- 客户端可对相机属性树的中英文进行单独切换，默认客户端属性树为英文，可通过点击左上角的实现，此时属性树参数切换为中文，且图标变为。

- 用户可通过上图上方的搜索输入框快速查找相机参数。

- 对于频繁使用的参数，可选中该参数右键单击选择添加至收藏夹，则该参数在收藏属性下也会显示，方便操作；对于收藏属性下的参数，可以通过右键进行移除。

  说明：

  收藏属性下显示的参数，是将相机的该参数做了快捷方式，在相机的属性树中还可找到该参数。

- 选中相机的具体参数，在属性说明中可以查看关于该参数的含义、节点名称、类型等信息，方便用户二次开发时设置参数。

- 用户可通过上图下方的用户等级切换相机的用户等级，也可通过菜单栏的通用进行设置。用户等级的具体介绍请见通用设置章节。

属性树中相机各属性的简要介绍请见下表。

表 1 相机属性介绍
中文名称 | 英文名称 | 说明
--- | --- | ---
设备控制 | Device Control | 可查看相机信息、重启相机和修改相机的用户ID
图像格式控制 | Image Format Control | 可设置相机的像素格式、感兴趣区域、测试图像模式和水印信息等
采集控制 | Acquisition Control | 可设置相机的采集模式、帧率大小、触发相关参数、曝光时间和HDR等
模拟控制 | Analog Control | 该属性中可以对相机采集到的图像模拟信号进行调整，包括模拟增益、白平衡、Gamma校正、黑电平、锐度和AOI等
显示查找表控制 | LUT Control | 相机可根据用户设置的查找表进行灰度映射输出，凸显用户感兴趣的灰度范围
数字IO控制 | Digital IO Control | 可对line0/1/2进行设置和管理
动作命令控制 | Action Control | 可对相机GigE Vision动作命令相关功能进行设置
计数器和定时器控制 | Counter And Timer Control | 可对外触发信号进行计数，按照客户逻辑进行曝光控制
文件存取控制 | File Access Control | 可查看支持文件存取功能相机参数组的信息
事件控制 | Event Control | 可对事件日志相关参数进行设置
数据块控制 | Chunk Data Control | 可控制是否开启相机Chunk信息的功能，并设置具体Chunk信息的内容
传输层控制 | Transport Layer Control | 可对相机的传输协议相关参数进行设置，例如Pause帧、PacketSize、GEV SCPD等
用户集控制 | User Set Control | 可保存或加载参数配置，并设置设备打开时的默认参数配置

说明：

- 不同型号以及不同固件版本相机支持的属性有所不同，具体视实际情况而定。

- 有关相机的具体功能，请查看相应型号的相机用户手册。