zh-CN

# 添加Camera Link相机

由于Camera Link相机刷新耗时较长，故客户端不支持自动刷新Camera Link接口。添加Camera Link相机需要你手动刷新并连接。

Camera Link相机正常连接，且Camera Link采集卡驱动安装正确。

1. 点击设备列表Camera Link接口右侧的进行手动刷新。
   说明：

   Camera Link相机刷新耗时较长，此为正常现象。

   若相机连接正常，Camera Link下方会显示可搜索到的相机，如下图所示。

   图 1 枚举Camera Link相机
   说明：

   客户端枚举Camera Link相机时通过串口和采集卡会枚举两次，此为正常现象。

2. 设置Camera Link相机的波特率。
   1. 设备列表选择需要连接的Camera Link相机。
   2. 右键单击选择波特率设置进入波特率设置界面，如下图所示。
      图 2 进入波特率设置
   3. 根据实际情况选择波特率。
      图 3 波特率设置
      说明：

      波特率默认为9600，实际使用中建议设置为115200，可以提高客户端连接Camera Link相机的速度。若采集卡支持更高的波特率设置，推荐设置所支持的最大波特率数值。

   4. 点击确定，
3. 设备列表选择Camera Link相机双击连接。
   说明：

   Camera Link相机连接耗时较长，此为正常现象。