zh-CN

# 添加虚拟相机

虚拟相机可根据实际需求选择相机型号进行模拟打开操作，通过将本地图片存放至指定路径，使用属性树可对其进行部分参数设置，可实现图像预览和循环播放。

说明：

仅网口面阵相机、U3V面阵相机和网口线阵相机支持添加虚拟相机。

1. 通过客户端的工具 > 虚拟相机工具进入，如下图所示。
   图 1 虚拟相机工具
2. 相机操作下相机类型选择工业相机，根据实际需求选择相机型号。
3. 点击添加虚拟相机，可对选择的虚拟相机型号进行添加。
   添加完成的虚拟相机可在相应接口的设备列表下显示，如下图所示。
   图 2 添加虚拟相机
   说明：

   - 若需要改变单个相机的连接状态，选择已添加的虚拟相机，右键点击变换在线模式可断开已连接的相机或连接断开的相机。

   - 若需要删除单个相机，选择已添加的虚拟相机，右键点击删除可删除添加的虚拟相机。

   - 若需要断开所有连接的相机，点击重置所有相机可设置相机的连接状态为未连接。

4. 根据添加的相机名即Vir********，在C:\Windows\Temp\VirtualCamera\Cameras路径下找到对应型号的文件夹，根据实际像素格式的使用需求，将需要使用的图片导入Mono或RGB24文件夹内，使用的图片分辨率必须与相机分辨率保持一致。
5. 在Image Format Control属性下的Pixel Format参数处设置与图片路径对应的像素格式，也可通过属性树进行其他参数设置操作。
   说明：

   若设置的像素格式与图片路径的像素格式不一致，则预览图像时图片不显示，请根据实际需求统一进行设置。

6. 双击连接相机，点击开始采集，可对导入的图片进行循环播放操作。