zh-CN

# CMD命令方式添加相机

客户端支持通过CMD命令的方式打开客户端并连接相机。

1. 通过系统菜单打开CMD命令框。
2. 在命令框中输入cd+MVS.exe 所在路径，并回车。

   若MVS.exe所在路径为“C:\Program Files (x86)\MVS\Applications\Win64”，则输入内容为`cd /d C:\Program Files (x86)\MVS\Applications\Win64`，如下图所示。

   图 1 通过CMD连接客户端
3. 通过CMD连接相机有四种方式。
   1. 通过相机IP地址连接：输入`MVS.exe/IP xx.xx.xx.xx`。
   2. 通过相机MAC地址连接：输入`MVS.exe/Mac xx.xx.xx.xx.xx.xx`。
   3. 通过相机序列号连接：输入`MVS.exe/SN xxxxxxxx`。
   4. 通过客户端的mcfg文件打开：输入`MVS.exe/mcfg`+`mcfg文件所在路径`+`mcfg文件名称.mcfg`。
   说明：

   通过相机IP地址和MAC地址连接的方式只适用于网口相机，不支持U3V相机和Camera Link相机。

4. 回车。

通过以上操作，可打开客户端软件同时连接指定的相机。