zh-CN

# IO输入

IO输入可设置相机的触发相关功能。相机收到触发信号时会采集图像。

说明：

不同型号相机支持的IO输入参数有所差别，请以实际显示为准。

触发器选择器

  选择触发器

触发模式

  设置相机触发模式是否开启；若关闭，相机通过内部机制出图；若开启，相机通过信号触发出图。

  说明：

  以下参数均在触发模式开启后有效。

触发源

  可选择相机触发模式的信号源，分为以下几种。

  软触发

    通过连接相机的PC给信号进行触发。需要设置的相关参数如下：

    触发延迟

      相机收到触发信号后延迟采图的时间。

    自动触发时间

      PC循环给相机软触发信号的间隔时间。

    自动触发使能

      控制PC是否循环给相机软触发信号。

    软触发

      点击软触发一次，相机触发一次。

      说明：

      自动触发使能和软触发功能只能二选一使用。

  线路0/1/2/3

    通过相机的I/O接口连接外部设备，信号由外部设备提供。需要设置的相关参数除触发延迟外还有触发极性。

    说明：

    - 外部设备给的信号一般为电平脉冲。

    - 线路1和线路3仅线阵相机支持。

    触发极性

      设置相机在外部设备给的电平脉冲的何种极性下触发。主要用高电平、低电平、上升沿和下降沿四种极性。

  计数器0

    通过相机的计数器信号进行触发。需要设置的参数为触发延迟和触发极性。

  动作1

    对应相机GigE Vision动作命令功能，具体请查看GigE Vision动作命令章节。可设置触发延迟参数。

  编码器模块输出

    将两路有相位差的硬件触发信号A和B，通过轴编码器模块处理后作为线阵相机的行触发信号进行触发。需要设置的参数为触发延迟和触发极性。

  变频器

    通过频率转换模块将输入的信号频率转换为线阵相机所需要的信号频率进行触发。需要设置的参数为触发延迟和触发极性。

  CC1/2/3/4

    通过Camera Link采集卡给出信号进行触发。需要设置的参数为触发延迟和触发极性。

  多路

    可同时接收软触发信号和线路0/2信号。触发延迟参数对两种信号均有效，触发极性参数对线路0/2信号有效，自动触发时间、自动触发使能和软触发参数对软触发信号有效。