zh-CN

# 网口相机环境配置

网口相机通过客户端使用前需确保PC和相机的IP地址处于同一个局域网，且PC的网口已开启巨帧。

确保网口相机供电以及网络传输正常。

1. 通过系统开始菜单搜索客户端的网卡配置工具NIC_Configurator并打开，工具界面如下图所示。
   图 1 网卡配置工具
2. 确认巨型包是否已启用。若已启用，则进行下一步；若未启用，需要开启。
   说明：
   - 客户端安装时，可以设置是否打开所有网卡的巨型包。
   - 若通过网卡配置工具设置巨型包失败，可以打开网卡属性，选择高级菜单，确认是否有关于巨帧的参数，如下图所示。若有，则设置为9014字节或9 KB；若不能成功设置，此时可以通过更新网卡驱动或者更换网卡，查看是否含有巨帧这个参数。
     图 2 设置巨帧
3. 设置PC网口的IP地址。
   1. 在工具的网卡处选择对应的网卡，点击网卡协议属性处的打开，进入PC的IP配置窗口。
   2. 在IP配置窗口设置PC的IP地址并点击确定。
   说明：

   为确保相机的稳定运行，建议将PC网口的IP地址设置为静态IP。

4. 通过客户端的设备列表搜索GigE接口相机，选中需要设置的网口相机。
   - 若相机为不可达状态，则双击相机后弹出修改IP地址窗口，如下图所示。
   - 若相机为可达状态，可直接双击连接相机；也可单击右键选择修改IP弹出修改IP地址窗口，如下图所示。
   图 3 修改IP地址
5. 根据修改IP地址窗口提示的有效IP地址进行设置。
   说明：

   为确保相机的稳定运行，建议网口相机的IP地址设置为静态IP。