zh-CN

# 编码器控制

线阵相机开启行触发时，设置编码器信号源进行触发。

编码器选择器

  选择编码器。

编码器源A

  设置编码器A源，可选线路0/1/3、CC1/2/3/4、N/A。

编码器源B

  设置编码器B源，可选线路0/1/3、CC1/2/3/4、N/A。

  说明：

  编码器A源和B源推荐选择不同的信号源，若选同一触发源，则轴编码器不输出信号。

编码器输出模式

  设置编码器信号源的触发方向，可选任意方向、仅正方向和仅反方向。

  任意方向

    正向或反向均可触发。

  仅正方向

    正向触发。

  仅反方向
    反向触发。
  图 1 相机处理逻辑
编码器计数器模式

  设置编码器信号源的计数方向，可选忽略方向、遵循方向和反方向。

  忽略方向

    正向或反向触发均计数。

  遵循方向

    正向触发时计数。

  反方向
    反向触发时计数。
编码器计数器

  实时显示编码器计数器触发信号的次数。

编码器计数器最大值

  设置编码器计数器触发信号计数的最大值。

  当计数过程中，编码器计数器显示的数值达到设置的最大值，则接收下个有效信号时该参数自动清零，重新开始计数。也可通过编码器计数器复位参数手动清零编码器计数器的数值。

编码器计数器复位

  编码器计数器数值重置。执行编码器计数器复位后，编码器计数器数值为“0”。

编码器最大反向计数器

  设置的数值为可允许不出图的最大反向运动次数，相机直到被测物正向运动回到起始位置才继续输出图像。

编码器反向计数器重置

  编码器反向计数器数值重置。执行编码器反向计数器重置后，编码器反向计数器数值为“0”。