zh-CN

# 其他功能

设备列表USB接口部分还可对USB接口和U3V相机进行相关功能的设置，例如U3V传输配置、相机置顶、重命名用户ID等。

## USB接口

接口信息：选中设备列表的USB接口，可在设备/接口信息区域显示该USB接口的相关信息，包括描述、厂商ID、设备ID、子系统ID、版本。

## U3V相机

- 设备信息：选中设备列表显示的U3V相机，可在设备/接口信息区域显示该U3V相机的相关信息，包括设备名称、型号、序列号、GUID、厂商、设备版本。

- U3V传输配置：选中设备列表中已连接的相机，右键单击选择U3V传输配置，可在弹出的U3V传输配置窗口中设置相机的传输包大小和取流节点，如下图所示。

  - 传输包大小：该参数可调整相机传输的数据包大小，范围为64 ~ 20480 KB，默认为1024 KB。增大该参数可适当降低相机采集图像时PC的CPU占用率。

  - 取流节点：该参数可调整相机的传输通道个数，范围为1 ~ 10，默认为8。可根据PC性能、PC内存使用率、相机采集帧率和图像数据大小进行设置。

  图 1 U3V传输配置
  说明：

  U3V传输配置功能仅在当前客户端U3V相机连接期间有效，在其他软件中使用时，需调用SDK相关接口进行设置。

说明：

其他与网口相机相同，具体介绍请查看其他功能章节。