zh-CN

# 传输层控制

传输层控制可对网口相机、CoaXPress相机、Camera Link相机的传输层控制参数进行设置。

说明：

不同接口相机支持的传输层控制有所差别，具体请以实际参数为准。

## 网口相机

GEV SCPS数据包大小

  客户端默认根据PC的巨帧大小进行设置，也可手动修改。建议设置为8164。

GEV SCPD

  该参数可缓解相机丢包问题，默认值为400。实际使用中可根据相机预览时的丢包情况进行调整。参数数值越大，出现丢包的概率越低，相机所使用的带宽越低，采集帧率可能有所降低；参数数值越小，出现丢包的概率越大，相机所使用的带宽越大，采集帧率越大。使用该参数时，请结合当前相机的帧率以及丢包情况进行调整。

GEV暂停接收帧

  控制相机是否接收外部设备发送的数据包。开启GEV暂停接收帧，相机不接收其他设备发送的数据包；关闭GEV暂停接收帧，相机正常接收其他设备发送的数据包。

## CoaXPress相机

链路配置

  设置链路的配置模式，可对链路数以及每个链路的传输带宽进行设置。

说明：

不同型号以及不同固件版本相机，链路配置模式有所差别，具体请以实际参数为准。

## Camera Link相机

通道配置

  设置相机的通道模式，相机的通道模式不同，出图方式有所差别，具体请查看Camera Link相机用户手册。

说明：

相机的通道模式需与采集卡的配置模式对应，否则会导致相机图像异常。