zh-CN

# GenTL管理

GenTL标准可提供一个统一的接口，不仅可对采集卡进行参数控制，还可使客户端在不依赖于底层传输技术的情况下连接相机（包括其他厂商的相机），与相机通信，甚至直接获取相机采集的数据。

## 加载cti文件

设备列表选中GenTL，右键单击选择选择cti文件，选择需要的cti文件后单击打开，如下图所示。

图 1 进入选择cti文件
说明：

若在通用设置中设置加载cti文件的默认路径，并开启默认路径功能。则无需右键选择选择cti文件，选择需要的cti文件后单击打开。点击设备列表GenTL右侧的，设备列表将显示加载默认路径下cti文件能搜索到的设备。设置cti默认路径的具体介绍请见通用设置章节。

客户端提供的cti文件路径为C:\Program Files (x86)\Common Files\MVS \Runtime， 请根据电脑实际系统类型选择路径下的文件夹。cti文件介绍如下表所示。

表 1 cti文件介绍
文件名称 | 设备类型
--- | ---
MvFGProducerCML.cti | Camera Link采集卡
MvFGProducerCXP.cti | CoaXPress采集卡
MvFGProducerGEV.cti | GigE采集卡
MvProducerGEV.cti | GEV接口
MvProducerU3V.cti | USB接口
MvProducerVIR.cti | 虚拟相机

说明：

- MvFG开头的四个cti文件均为我司自研采集卡。

- 其他厂商的cti文件请自行获取，若打开cti文件异常，请联系cti文件的提供厂商获得支持。

## 设备操作

通过设备列表的GenTL接口，可对枚举出的采集卡以及采集卡下连接的相机进行相关操作。

- 采集卡：加载cti文件后，设备列表的GenTL会显示加载该cti文件枚举到的采集卡并可进行相关操作。对于不同状态的采集卡，设备列表的采集卡图标有所差别，采集卡的状态说明请见下表。

  表 2 采集卡状态介绍
  图标 | 状态 | 含义
  --- | --- | ---
  | 可用 | 采集卡处于可用状态，可正常连接和使用。
  | 打开 | 客户端已经打开该采集卡，可进行采集卡参数设置等操作，并枚举采集卡下连接的相机。

  - 通过虚拟设备获取图像数据：选中枚举到的采集卡，右键点击通过虚拟设备的方法打开，即可使采集卡通过虚拟设备获取相机采集的图像数据。

    说明：

    仅Cameral Link采集卡支持通过虚拟设备的方式打开。

  - 采集卡参数设置：点击打开采集卡，右侧显示采集卡属性树，即可对采集卡进行参数设置，具体介绍请参见采集卡相应接口的用户手册。

  - 保存采集卡GenlCam文件：点击打开采集卡，选中采集卡右键点击保存GenlCam XML，可将当前打开采集卡的GenlCam文件以XML格式保存到本地PC，导出文件名默认为采集卡型号。

  - 固件升级：点击关闭采集卡，选中采集卡右键点击固件升级，点击选择固件升级包（dav文件），点击升级按钮即可。

- 相机：打开采集卡后，可获取通过采集卡连接的相机，双击连接相机，右侧可显示相机的属性树，可对相机进行参数设置和图像预览等操作。

  说明：

  必须先打开采集卡才可枚举通过采集卡连接的相机。

  图 2 显示枚举的采集卡及连接的相机

  - 刷新相机：加载cti文件后，可通过设备列表GenTL右侧的手动刷新连接的相机。

  - 单一相机的固件升级：选中相机右键点击固件升级，点击选择固件升级包（dav文件），点击升级按钮即可。