zh-CN

# 单相机IP配置

IP配置工具可对单个网口相机进行IP配置和设备用户ID修改。

客户端已打开IP配置工具。

1. 可通过两种方法打开修改IP地址窗口。

   - 在工具右侧双击需要修改IP地址的相机。

   - 在工具右侧勾选需要修改IP地址的相机，单击修改IP。

   进入修改IP地址窗口，如下图所示。

   图 1 修改IP地址
2. 根据需求选择IP配置类型，可选静态IP或自动分配IP（DHCP）。

   选项 | 描述
   --- | ---
   静态IP | 需要设置相机的IP地址、子网掩码和默认网关。
   自动分配IP（DHCP） | 选择自动分配IP，则相机的IP地址与PC进行自动协商。相机出厂默认为自动分配IP。

   说明：

   - 若相机设置的IP地址越界，IP地址修改失败，配置状态中会进行提示。

   - 限制将相机的IP设置为D类（224~239）、E类（240~254）和首段为127及255的IP，当输入限制的IP或IP格式错误时，会导致相机无法正常访问。

3. 可选操作： 设置设备用户ID。
4. 单击确定。
   说明：

   若切换设备的IP配置类型，建议重启相机生效；若相机仅是静态IP类型的修改，无需重启相机。