zh-CN

# 采集卡映射端口自定义

采集卡映射端口自定义工具可自定义采集卡使用的串口。

说明：

仅支持自研Camera Link采集卡。

1. 在Windows系统中打开C:\Program Files (x86)\MVS\Applications文件夹，在Win32或Win64文件夹下找到SerialPortEnum.exe自定义采集卡端口工具双击打开，如下图所示。
   说明：

   C:\Program Files (x86)\MVS\Applications为客户端默认安装路径，若自定义安装路径，需进入自定义安装路径下的MVS > Applications文件夹。

   图 1 自定义采集卡端口工具
2. 工具界面左侧显示已连接的设备和对应的COM口，选择需要修改的采集卡设备，右侧显示该设备当前使用的串口号。
3. 单击修改虚拟串口号右下角的，下拉选择需要修改成的串口号。
4. 单击应用即可。
5. 可选操作： 通过工具右下角的语言，可对工具界面语言进行中英文切换。