zh-CN

# 设置查找表

查找表是一个可供用户自定义的灰度映射表。通过LUT的设置，用户可以对感兴趣的灰度范围进行拉伸、凸显等操作。查找表可以是线性曲线，也可以是自定义映射曲线。

确认相机为已连接但未开始采集图像的状态，且像素格式不是Bayer格式。

1. 进入属性设置区域的高级属性Tab页。
2. 找到查找表参数并展开。
3. 启用显示查找表使能。
4. 查找表下方的图表可通过三种方法显示LUT线性关系。

   - 通过LUT线型参数选择类型显示到图表上，分为折线、曲线、自由线和动态生成四种。

   - 点击从相机导入的执行按钮，将相机的LUT数据显示到图表上。

   - 点击从文件导入的执行按钮，将txt文件的LUT数据显示到图表上。

   说明：

   图表的横坐标为相机的偏移量，范围为0 ~ 1023；纵坐标为偏移量对应的值，范围为0 ~ 4095，可根据实际情况自定义设置。

5. 可选操作： 若LUT线型选择动态生成，可通过设置LUT线型参数下方出现的伽马、对比度和Lum（luminance)参数调整图表。
6. 可选操作： 若需要调整图表的数据关系，可通过鼠标在图标上直接移动。
   说明：

   - 若图表调整错误，可通过清除的执行恢复原数据。

   - 不同线型的曲线移动方式有所不同，具体请以实际为准。

7. 可选操作： 若需要放大或缩小图表，可通过鼠标滚轮缩放显示。
8. 通过保存至相机的执行按钮将查找表相关数据保存到相机中。
9. 可选操作： 可通过导出至文件的执行按钮将查找表相关数据以txt格式的文件导出到PC上。