zh-CN

# 工具

工具菜单下有IP配置工具、固件升级工具、导入/导出属性、日志查看工具、带宽管理、GigE Vision动作命令以及导出全部设备信息等工具。

## IP配置工具

IP配置工要用于对网口相机的IP地址以及IP配置类型进行设置，获取相机信息等。具体介绍请查看IP配置工具章节。

## 固件升级工具

固件升级工具用于对相机进行固件升级。该工具支持对网口相机、U3V相机、Camera Link相机以及CoaXPress相机进行固件升级，分别通过网线、USB3.0线以及Camera Link线进行操作。具体介绍请查看固件升级章节。

## 导入导出属性

导入/导出属性工具可对多个相机的参数进行批量导入或导出的操作。具体介绍请查看导入/导出多个相机属性章节。

## 日志查看工具

日志查看工具可查看客户端使用的SDK产生的日志信息，并对显示的日志进行设置。具体介绍请查看SDK日志章节。

## 虚拟相机工具

虚拟相机工具可使用虚拟相机代替工业相机进行开发调试，可有效解决不方便搭建真实环境的问题，具体介绍请查看#GUID-F561AA8B-DFB9-44A0-B613-0F53F17AA89A章节。

## 带宽管理

带宽管理器主要用于调节GigE接口和USB接口相机的使用带宽。主要适用于多相机使用同一个接口采集图像，避免出现丢包或丢图的问题，使设备都能稳定运行。具体介绍请查看带宽管理章节。

## GigE Vision动作命令

GigE Vision动作命令可实现同一局域网内，多个网口相机同时触发拍照的功能，可确保图像的高度同步。具体介绍请查看GigE Vision动作命令章节。

## 导出全部设备信息

点击导出全部设备信息，设置导出路径，即可一键导出客户端的所有基础信息。导出的文件夹命名为“设备信息-导出时间戳”，文件夹内包含日志、网卡信息、电脑与系统信息、驱动状态和相机信息等5个子文件夹，可分别查看具体内容。