zh-CN

# 状态介绍

对于不同状态的U3V相机，设备列表的相机图标有所差别。

U3V相机的状态说明请见下表。

表 1 U3V相机状态介绍
图标 | 状态 | 含义
--- | --- | ---
| 可用 | 相机处于可连接状态，双击相机可以正常连接和使用。
| 已连接 | 客户端已经连接该相机并可以进行相关操作。
| 采图 | 客户端已经连接该相机并开始采集图像。
| 占用 | 该相机当前被其他软件或进程连接，不能通过当前的客户端再次连接。需要先通过其他软件或进程断开连接才能通过当前客户端连接。
| 不可达 | PC的USB驱动安装失败，需要重新安装USB驱动。
| 可用（U2环境） | 相机处于可连接状态，双击相机可以正常连接和使用。但相机处于USB2.0环境。
| 已连接（U2环境） | 客户端已经连接该相机并可以进行相关操作。但相机处于USB2.0环境。
| 采图（U2环境） | 客户端已经连接该相机并开始采集图像。但相机处于USB2.0的环境，帧率有所降低；若对帧率有较高要求，请将相机连接到PC的USB3.0接口上。
| 占用（U2环境） | 该相机当前被其他软件或进程连接，不能通过当前的客户端再次连接。需要先通过其他软件或进程断开连接才能通过当前客户端连接。同时相机处于USB2.0环境。
| 不可达（U2环境） | PC的USB驱动安装失败，需要重新安装USB驱动。同时相机处于USB2.0环境。