zh-CN

# 触发

相机触发分为IO输入和IO输出两种类型，可根据需求进行选择。

## IO输入

对于触发输入，可以选择内触发模式或外触发模式两种。

- 选择内触发，即触发模式选择Off状态时，相机通过设备内部给出的信号采集图像。

- 选择外触发模式时，即触发模式选择On状态时，相机通过外部给出的信号采集图像。具体触发源及参数设置请见IO输入章节。

  说明：

  - 不同型号相机支持的外触发源有所差别，请以实际显示为准。

  - 当线阵相机的IO输入触发源选择编码器或变频器时，相关参数设置请见编码器控制章节和变频器控制章节。

## IO输出

相机输出信号为电平信号，可用于控制频闪光源等外部设备。输出信号可通过设置Strobe信号实现。Strobe信号可使相机在事件源发生时，直接输出信号给到外部设备。您可以设置Strobe信号的事件源，输出信号的持续时间以及输出延迟时间。