zh-CN

# 网卡配置

网卡配置工具可方便快捷的设置网卡属性。

## 打开工具

通过Windows系统中的开始菜单 > 所有程序 > MVS_App文件夹 > NIC_Configuration找到网卡配置工具并打开，如下图所示。

图 1 打开网卡配置工具

## 设置参数

选择网卡后，可对该网卡的参数进行设置，如巨型包、接收缓存区、传输缓存区、网卡连接速度和双工模式、网卡属性、网络协议属性、网卡IP等，如下图所示。

巨型包
  在网卡属性符合要求的情况下，启用巨型包可以为TCP/IP数据包开启巨型包功能，使巨型帧设置为9 KB或9014字节。当大数据包占据了大部分流量并且用户可以接受延时时，巨型包可以减少CPU使用率，从而提高数据传输效率。
接收缓存区
  在网卡属性符合要求的情况下，可以设置接收缓存区值的大小。接收缓存区数越大，接收性能越好，但同时会消耗系统内存。
传输缓存区
  在网卡属性符合要求的情况下，可以设置传输缓存区值的大小。传输缓存区数越大，传输性能越好，但同时会消耗系统内存。
速度与双工
  在网卡属性符合要求的情况下，可设置网卡的连接速度和双工模式。
网卡属性
  通过该选项的打开可以查看或更改网卡的配置选项。其中一些选项由设备制造商设置，不允许更改。
网络协议属性
  通过该选项的打开可以查看或更改PC的IP地址。
批量修改IP
  通过该选项的打开可批量修改网卡和该网卡下相机的IP地址。
起始IP地址
  可设置网卡和该网卡下相机的起始IP地址。
子网掩码
  可设置网卡和该网卡下相机的子网掩码。
默认网关
  可设置网卡和该网卡下相机的默认网关。

图 2 网卡配置工具
说明：

将鼠标放在网卡参数后的问号上，可显示网卡参数的详细信息。