zh-CN

# 相关参数设置

测温区域设置界面右侧还可进行测温参数设置、告警设置以及显示设置。

说明：

完成相关设置后，点击右下角的确定设置生效并关闭界面，点击左下角的设置参数设置生效不关闭界面。

## 测温参数

测温参数部分可对伪彩模式、相机参数、全局测温以及专家测温进行设置。

伪彩模式

  可选择相机的伪彩模式。

相机参数

  对亮度、灰度系数、锐度、降噪等基础参数进行设置。

  亮度

    可调整预览图像的亮度。设置的值越大，图像越亮；设置的值越小，图像越暗。

  灰度系数使能

    可设置是否开启灰度系数功能，开启后可通过灰度系数进行设置。

    灰度系数

      可设置预览图像的灰度系数。设置的值越大，对比度越大；设置的值越小，对比度越小。

  锐度使能

    可设置是否开启锐度功能，开启后可通过锐度进行设置。

    锐度

      可设置预览图像边缘的锐利程度。

  降噪使能

    可设置是否开启降噪功能，开启后可提高图像的信噪比，进一步提高图像的成像质量。

全局测温

  可设置测温区域的全局测温参数。

  大气透过率

    若红外相机的镜头前需增加锗玻璃，可通过该参数设置锗玻璃的透过率。

    说明：

    若无需增加锗玻璃，则可设置为100。

  温度测量范围

    根据实际需求选择温度测量范围，可选-20℃~150℃和0℃~550℃。

  目标距离

    可设置被测物体到设备的直线距离，单位为m。

  全屏发射率

    可设置被测物体的发射率，不同物体的发射率数值有所差别，具体请查看相应型号的红外测温相机用户手册。

专家测温

  可对当前选中的测温区域进行专家测温参数设置。

  测温区域专家模式

    可设置是否开启专家测温模式，开启后需设置以下参数。

    测温区域反射使能

      当场景中存在高温物体，若被测物体的发射率较小，并且被测物体反射高温物体时，需开启测温区域反射率。

    测温区域反射率

      设置测温区域反射温度值，需与高温物体的温度值保持一致。

    测温区域发射率

      设置目标物体的发射率，单位为％，不同物体的发射率数值有所差别，具体请查看相应型号的红外测温相机用户手册。

    测温区域目标距离

      设置被测量物体到设备的直线距离，单位为m。

## 告警设置

可对绘制的测温区域设置相应的温度告警条件，分为区域内告警和区域间告警两种。

区域内告警

  可对绘制的单个测温区域进行告警规则设置。

  不同测温区域的告警条件设置方式不同，主要可分为以下两种。

  点

    开启点区域，如下图所示。

    图 1 点区域告警条件
    点的温度

      设置告警温度条件和温度阈值。

      若告警温度条件选择＞，设置的温度阈值为50℃，当绘制的点区域处的目标温度大于50℃时产生告警。

    容差温度

      设置点测温区域内告警的恢复阈值。

      当设置容差温度为 5℃时，告警温度为 50℃，当点测温区域内的温度小于等于 45℃时，告警取消。

  多边形、线或圆

    开启多边形、线或圆区域。以多边形区域为例，如下图所示。

    图 2 多边形区域告警条件

    设置告警温度来源、温度条件和温度阈值。

    若告警温度来源选择最低温度，告警温度条件选择＜，设置的温度阈值为-20℃，当绘制的多边形、线或圆区域处的目标温度小于-20℃时产生告警。

    容差温度

      设置测温区域内告警的恢复阈值。

区域间告警

  可对绘制的两个测温区域之间的温度特征信息进行对比，共支持设置4个区域间告警规则。

  开启需要设置的区域间告警规则。以规则0为例，如下图所示。

  图 3 区域间告警

  首先，在区域索引1中设置源测温区域，即被比较区域，在区域索引2中设置目标测温区域，即比较区域。

  其次，设置告警温度来源、温度条件和温度阈值。

  若告警温度来源选择最高温度，告警温度条件选择＞，设置的温度阈值为10°C，当源测温区域的最高温度比目标测温区域的最高温度大于10°C时，产生告警。

## 显示设置

可对基础显示和温度窗口等温度显示功能进行设置。

基础显示

  可设置预览图像的测温条显示功能和图像叠加功能。

  测温条

    使能后，可在图像预览画面右侧显示测温温度条，如下图所示。

    图 4 测温条
  区域信息叠加

    选择图像叠加方式，可选裸图、相机叠加和客户端叠加。

    - 裸图：取消图像叠加信息功能，相机采集图像和保存图像时均不显示测温区域和温度信息。

    - 相机叠加：相机出图画面包含测温区域和温度信息。

    - 客户端叠加：测温区域和温度信息叠加至客户端，相机出图画面不包含测温区域和温度信息。

    说明：

    如需显示测温条和测温区域温度信息，需先开启相机叠加功能。

温度窗口

  温度窗口包含4个数值选项和1个曲线图选项，开启任一选项后，可显示在属性树的温度窗口栏处。

  开启某一选项，下拉选择已绘制的测温区域和温度来源，如下图所示。

  显示结果具体请见温度窗口章节。

  图 5 温度窗口设置