zh-CN

# 设置感兴趣区域

感兴趣区域可设置相机的像素格式，绘制ROI。

客户端已连接相机。

1. 进入属性设置区域的高级属性Tab页。
2. 找到感兴趣区域参数并展开。
3. 根据需求下拉选择像素格式。
4. 有三种方式可绘制ROI区域。
   - 通过绘制ROI的重绘进行ROI区域的绘制。
     说明：

     点击重绘后，ROI区域需要通过鼠标在预览窗口自行绘制。

   - 通过绘制ROI的编辑进行ROI区域的绘制。
     说明：

     点击编辑后，默认ROI区域为整副图像，需要通过鼠标在预览窗口调整四条边的位置。

   - 通过水平偏移、垂直偏移、宽度和高度参数进行设置。
     说明：

     - 不同型号相机的参数步进值有所不同，具体请以实际为准。当设置的数值不符合步进要求时，客户端自动调整为符合要求且离目标值最接近的数值。

     - 在使用前两种方法时，以上四个参数的数值会根据绘制的ROI区域实时变化。

     - 该方法操作后实时生效，无需进行第3步和第4步操作。

   说明：

   以上三种方法，前两种需要在相机开启预览后方可使用，最后一种方法只能在不采集图像的情况下使用。

5. 可选操作： 若需要将ROI区域居中，可通过实现。
6. 点击即可完成ROI区域绘制。
7. 可选操作： 点击恢复至最大画幅的执行可恢复回相机全分辨率。