zh-CN

# 诊断工具

诊断工具可对SDK、驱动以及系统环境进行检测和修复。

## 打开工具

通过Windows系统中的开始菜单 > 所有程序 > MVS_App文件夹 > Diagnostic_Tool找到诊断工具并打开，如下图所示。

图 1 打开诊断工具

## 诊断过程

当客户端异常时，可通过诊断工具勾选需要诊断的内容进行一键诊断，如下图所示。默认对SDK、驱动以及系统都进行检测，也可根据需求选择某部分进行检测。

- SDK检测：检测SDK的文件路径以及环境变量是否正常。

- 驱动检测：检测GEV以及U3V驱动安装是否正常，查看USB自身驱动版本信息。

- 系统检测：检测系统防火墙的状态以及网络线路速度，查看USB控制器、网卡巨帧以及系统的相关信息 。

图 2 诊断工具

## 诊断结果

完成诊断后，可查看每项具体的检测结果，如下图所示。同时可进行以下操作，

- 若有需要优化的检测项，可通过开始优化按钮对需要优化的检测项一起优化，也可通过单个检测项后的查看并修复按钮逐一优化。

- 若需要重新检测，则单击重新诊断按钮。

- 若需要回到主界面，则单击界面右上角的主页。

- 诊断结果可以通过导出。导出的log文件中可查看诊断工具的诊断结果。

图 3 诊断结果
说明：

诊断工具同时支持一键打开日志查看工具，驱动管理工具以及网卡配置工具 。通过单击诊断工具界面下方的各图标即可。

- 日志查看：一键打开日志查看工具，具体工具的介绍详见#GUID-5AF8CCAE-D7D0-4AF9-82C8-8DC9D250AE0D章节。

- 驱动管理：一键打开驱动管理工具，具体工具的介绍详见驱动管理章节。

- 网卡属性配置：一键打开网卡配置工具，具体工具的介绍详见网卡配置章节。