zh-CN

# 开启单画面预览

客户端可对相机进行单画面预览。

客户端的画面布局为单画面。
说明：

如何设置客户端画面为单画面请查看设置自定义画面布局章节。

1. 设备列表选中相机并连接。
2. 开始采集图像，开始采集有三种方法。

   - 通过设备列表选中已连接的相机，右键单击选择开始采集。

   - 通过快捷键实现。
     说明：

     客户端默认快捷键为F2，具体可通过菜单栏的设置 > 快捷键进行查看和设置，具体介绍请见快捷键设置章节。

   - 点击图像预览窗口的。
3. 可选操作： 若仅需采集相机图像，无需预览，可通过停止预览。
   说明： 停止预览后，点击可重新开始预览。
4. 可选操作： 点击预览窗口右下角的，会在预览窗口的右下角弹出一个鹰眼窗口，如下图所示。此窗口显示相机拍摄的整个实时画面，放大、缩小或移动窗口中的黄色框可对相机预览窗口的图像进行设置，预览窗口只显示鹰眼窗口中橙色框的图像。
   图 1 鹰眼