zh-CN

# 导入/导出多个设备属性

导入/导出属性工具可对多个设备的参数进行批量导入或导出的操作。

需要导入或导出属性的相机为可用状态。

说明：

目前客户端不支持导入导出多个采集卡属性。

1. 通过菜单栏工具的导入/导出属性进入工具，如下图所示。
   图 1 导入/导出属性工具
2. 可选操作： 根据需求在工具右侧选择接口。

   工具默认显示所有接口下枚举到的相机。

3. 可选操作： 通过工具右上角的设置相机的显示项。
4. 选择需要导入或导出属性的相机。
   说明：

   可勾选一个或多个相机。

5. 进行导入或导出操作。
   - 选择导入时，需要选择导入的mfs文件并打开。
     说明：

     选择多个相机导入时，只有同型号相机的属性可以批量进行导入属性的操作。若存在不同型号的相机，操作状态栏会提示“导入属性失败，相机型号不匹配”。

   - 选择导出时，需要选择文件存取的路径并选择文件夹。
     说明：

     选择多个相机导出时，工具会导出每个相机的属性。

   工具开始导入或导出相机属性，工具上方显示总体情况，被选择的相机的操作状态显示状态或其他详细信息，如下图所示。

   图 2 导入多个相机属性
6. 可选操作： 点击返回可退出工具总体情况的显示。