zh-CN

# 文件

文件菜单下有打开、打开最近的、保存、另存为、打开本地文件、退出等操作选项。

文件菜单下的各个功能介绍如下：

打开
  可对特定的某些相机进行连接以及配置参数的功能。在弹出的窗口中选择需要打开的mcfg文件并打开，便可以自动连接mcfg文件中记录的序列号的设备并按照mcfg文件中记录的参数设置其属性参数。
打开最近的
  可对最近打开的mcfg文件进行记录，进行更便捷的打开操作。此功能最多支持记录5个不同的mcfg文件。

  - 一个mcfg文件中可包含一个或多个相机的信息。

  - 若配置文件中所包含的相机都无法连接，客户端会弹出提示框，提示“找不到匹配的设备”，如下图所示。

    图 1 找不到匹配的设备
保存/另存为
  可对客户端所有处于连接状态的相机的信息和参数进行保存的功能。相机的信息和参数将保存在mcfg文件中。

  - 若未打开过mcfg文件或第一次使用保存功能，则会弹出窗口，需要选择保存路径并设置文件名称。

  - 若已打开过mcfg文件再使用保存功能，则直接保存会覆盖当前打开的mcfg文件。

  - 若不想改变当前打开的mcfg文件，可进行另存为操作，将当前处于连接状态的相机参数和序列号保存到新的mcfg文件中。

打开本地文件
  可选择PC本地的文件通过图像预览窗口打开，支持RAW、JPEG、BMP、PNG、TIFF格式的图像和RAW格式的视频。
退出
  弹出确认退出软件的对话框，单击确定，即可退出软件；单击取消，则留在当前软件视图。

说明：

使用打开、打开最近的、保存及另存为功能时，设备列表中所有连接的相机必须停止采集，否则不能进行相关操作。